{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["清单"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"清单","index":0,"n_rows":67,"n_cols":6,"rows_kept":67,"merged":[[0,0,0,5]]}
["实验家具和办公家具清单"]
["序号","名称","规格      W*D*H(mm)","数量","单位","品牌及备注"]
[1,"边台","L*750*850",{"$f":"39.07+1.5","v":40.57},"米","13mm厚fundermax理化板，边缘加厚至26mm，40*60*1.5mm钢架结构，配三聚氰胺板推柜，实验台通过CE认证、SEFA认证、《GB24820-2009》检测"]
[2,"边台","L*650*750",6.9,"米","13mm厚fundermax理化板，边缘加厚至26mm，40*60*1.5mm钢架结构，配三聚氰胺板推柜，实验台通过CE认证、SEFA认证、《GB24820-2009》检测"]
[3,"边台","L*850*850",2,"米","13mm厚fundermax理化板，边缘加厚至26mm，40*60*1.5mm钢架结构，配三聚氰胺板推柜，实验台通过CE认证、SEFA认证、《GB24820-2009》检测"]
[4,"边台","L*800*850",{"$f":"26.24+9.6","v":35.84},"米","13mm厚fundermax理化板，边缘加厚至26mm，40*60*1.5mm钢架结构，配三聚氰胺板推柜，实验台通过CE认证、SEFA认证、《GB24820-2009》检测"]
[5,"边台","L*900*850",5.94,"米","13mm厚fundermax理化板，边缘加厚至26mm，40*60*1.5mm钢架结构，配三聚氰胺板推柜，实验台通过CE认证、SEFA认证、《GB24820-2009》检测"]
[6,"边台","L*1000*850",{"$f":"4.5+2.6","v":7.1},"米","13mm厚fundermax理化板，边缘加厚至26mm，40*60*1.5mm钢架结构，配三聚氰胺板推柜，实验台通过CE认证、SEFA认证、《GB24820-2009》检测"]
[7,"边台","L*750*950",40.14,"米","13mm厚fundermax理化板，边缘加厚至26mm，40*60*1.5mm钢架结构，实验台通过CE认证、SEFA认证、《GB24820-2009》检测"]
[8,"边台","L*900*950",3.2,"米","13mm厚fundermax理化板，边缘加厚至26mm，40*60*1.5mm钢架结构，实验台通过CE认证、SEFA认证、《GB24820-2009》检测"]
[9,"边台","L*850*950",3.96,"米","13mm厚fundermax理化板，边缘加厚至26mm，40*60*1.5mm钢架结构，实验台通过CE认证、SEFA认证、《GB24820-2009》检测"]
[10,"边台","L*800*950",16.67,"米","13mm厚fundermax理化板，边缘加厚至26mm，40*60*1.5mm钢架结构，配三聚氰胺板推柜，实验台通过CE认证、SEFA认证、《GB24820-2009》检测"]
[11,"边台","L*800*750",{"$f":"5.4+1.4+1+3+7.2","v":18},"米","13mm厚fundermax理化板，边缘加厚至26mm，40*60*1.5mm钢架结构，配三聚氰胺板柜，实验台通过CE认证、SEFA认证、《GB24820-2009》检测"]
[12,"边台","L*800*800",1.8,"米","13mm厚fundermax理化板，边缘加厚至26mm，40*60*1.5mm钢架结构，配三聚氰胺板柜，实验台通过CE认证、SEFA认证、《GB24820-2009》检测"]
[13,"边台","L*800*850",1.5,"米","13mm厚fundermax理化板，边缘加厚至26mm，1.0mm钢制落地柜"]
[14,"边台","L*800*950",1.5,"米","13mm厚fundermax理化板，边缘加厚至26mm，1.0mm钢制落地柜"]
[15,"边台","L*600*750",1.2,"米","13mm厚fundermax理化板，边缘加厚至26mm，40*60*1.5mm钢架结构，实验台通过CE认证、SEFA认证、《GB24820-2009》检测"]
[16,"边台","L*700*750",1.2,"米","13mm厚fundermax理化板，边缘加厚至26mm，40*60*1.5mm钢架结构，配三聚氰胺板推柜，实验台通过CE认证、SEFA认证、《GB24820-2009》检测"]
[17,"移动边台","L*650*750",6.4,"米","13mm厚fundermax理化板，边缘加厚至26mm，40*60*1.5mm钢架结构，配福马轮，实验台通过CE认证、SEFA认证、《GB24820-2009》检测"]
[18,"转角台","L*1000*950",5,"米","13mm厚fundermax理化板，边缘加厚至26mm，40*60*1.5mm钢架结构，实验台通过CE认证、SEFA认证、《GB24820-2009》检测"]
[19,"转角台","L*1100*950",1.1,"米","13mm厚fundermax理化板，边缘加厚至26mm，40*60*1.5mm钢架结构，实验台通过CE认证、SEFA认证、《GB24820-2009》检测"]
[20,"中央台","L*1500*850",7.3,"米","13mm厚fundermax理化板，边缘加厚至26mm，40*60*1.5mm钢架结构，实验台通过CE认证、SEFA认证、《GB24820-2009》检测"]
[21,"中央台","L*1500*950",11.5,"米","13mm厚fundermax理化板，边缘加厚至26mm，40*60*1.5mm钢架结构，实验台通过CE认证、SEFA认证、《GB24820-2009》检测"]
[22,"中央台","L*1900*950",13.5,"米","13mm厚fundermax理化板，边缘加厚至26mm，40*60*1.5mm钢架结构，配三聚氰胺板推柜，实验台通过CE认证、SEFA认证、《GB24820-2009》检测"]
[23,"中央台","L*1900*850",3.6,"米","13mm厚fundermax理化板，边缘加厚至26mm，40*60*1.5mm钢架结构，配三聚氰胺板推柜，实验台通过CE认证、SEFA认证、《GB24820-2009》检测"]
[24,"试剂架","L*400*1120",16.65,"米","40*100*2.0mm钢制方管，表面环氧粉末喷涂，1.0mm钢制层板，1.5mm钢制挂片"]
[25,"试剂架","L*500*1120",7.25,"米","40*100*2.0mm钢制方管，表面环氧粉末喷涂，1.0mm钢制层板，1.5mm钢制挂片"]
[26,"试剂架","L*350*1100",8.87,"米","全钢二层结构，40*100*2.0mm方管，表面环氧粉末喷涂，1.0mm钢制层板，1.5mm钢制挂片，试剂架配86型5孔插座、LED灯、开关"]
[27,"水槽台","900*750*850",2,"组","13mm厚fundermax理化板，边缘加厚至26mm，1.0mm钢制落地柜"]
[28,"水槽台","600*600*750",5,"组","1.0mm全钢结构，陶瓷连体水盆"]
[29,"水槽台","1500*750*850",1,"组","13mm厚fundermax理化板，边缘加厚至26mm，1.0mm钢制落地柜"]
[30,"水槽台","1200*750*850",1,"组","13mm厚fundermax理化板，边缘加厚至26mm，1.0mm钢制落地柜"]
[31,"水槽台","900*750*950",6,"组","13mm厚fundermax理化板，边缘加厚至26mm，1.0mm钢制落地柜"]
[32,"水槽台","800*800*850",1,"组","13mm厚fundermax理化板，边缘加厚至26mm，1.0mm钢制落地柜"]
[33,"水槽台","650*650*850",1,"组","13mm厚fundermax理化板，边缘加厚至26mm，1.0mm钢制落地柜"]
[34,"水槽台","800*800*950",2,"组","13mm厚fundermax理化板，边缘加厚至26mm，1.0mm钢制落地柜"]
[35,"PP水盆","550*450*310",14,"组","上海台雄，含下水配件，通过GB/T11547-2008耐腐蚀检测"]
[36,"三口水龙头","SAN-M2302B",14,"组","上海台雄，含上水配件，符合GB18145标准"]
[37,"单口洗眼器","SAN-7304",13,"组","上海台雄，含上水配件，符合GB/T38144.1-2019标准"]
[38,"滴水架","400*550",5,"组","上海台雄，PP材质"]
[39,"功能柱",null,3,"组","1.0mm厚高品质冷轧钢板"]
[40,"万向抽气罩","铝合金-三节式",10,"套","上海台雄"]
[41,"通风柜","1800*900*1500",3,"组","全钢结构，13mm厚fundermax理化板台面，1.2mm厚优质冷轨钢板柜体，含防火安全柜，PP安全柜，废液收集柜"]
[42,"通风柜VAV排风系统",null,3,"组","含控制面板、位移传感器、风速传感器、VAV电动调节阀，微电脑控制模块"]
[43,"天平台","900*650*850",2,"组","25mm大理石台面"]
[44,"天平称量罩",null,2,"套","有机玻璃材质"]
[45,"气瓶柜","900*500*2000",7,"组","looped logic，符合OSHA标准"]
[46,"防火安全柜(仓库）","1090*640*1650",2,"组","looped logic，符合FM6050,\nEN14470-1,CE认证"]
[47,"药品柜","900*450*1900",12,"组","1.0mm全钢结构"]
[48,"药品柜","1000*400*820",6,"组","1.0mm全钢结构，带锁"]
[49,"药品柜","900*550*1900",6,"组","全钢结构，柜体采用1.0mm优质冷轧钢板制作，表面经酸洗磷化后环氧树脂粉末静电喷涂，喷涂厚度≥80μm；门板双层结构，C型拉手，SUS304合页；下配双层活动层板"]
[50,"药品柜矮柜","900*550*950",4,"组","全钢结构，柜体采用1.0mm优质冷轧钢板制作，表面经酸洗磷化后环氧树脂粉末静电喷涂，喷涂厚度≥80μm；门板双层结构，C型拉手，SUS304合页；下配双层活动层板"]
[51,"货架","L*600*2000",6.8,"米","1.2mm钢制立柱，1.0mm钢制层板"]
[52,"货架","L*450*2000",15.5,"米","1.2mm钢制立柱，1.0mm钢制层板"]
[53,"实验凳",null,{"$f":"65+7","v":72},"把","气压升降"]
[54,"办公桌","1500*1500*1250",12,"组","L型全木结构，18mm厚三聚氰胺板柜体，25mm厚三聚氰胺板台面，含铝合金外框+玻璃屏风，含推柜18mm厚三聚氰胺板结构"]
[55,"办公桌","1400*700*750",3,"组","40*60*1.5mm钢架结构，台面25mm厚三聚氰胺板，配18mm厚三聚氰胺板推柜含铝合金有机玻璃"]
[56,"办公桌","1500*700*750",7,"组","40*60*1.5mm钢架结构，台面25mm厚三聚氰胺板，配18mm厚三聚氰胺板推柜含铝合金有机玻璃"]
[57,"办公桌","1200*700*750",4,"组","40*60*1.5mm钢架结构，台面25mm厚三聚氰胺板，配18mm厚三聚氰胺板推柜"]
[58,"操作台","700*600*750",1,"组","整体三聚氰胺板结构，台面25mm厚三聚氰胺板，柜体18mm厚三聚氰胺板"]
[59,"操作台","950*700*750",1,"组","整体三聚氰胺板结构，台面25mm厚三聚氰胺板，柜体18mm厚三聚氰胺板"]
[60,"操作台","900*600*850",1,"组","全木结构，18mm厚三聚氰胺板柜体，25mm厚三聚氰胺板台面"]
[61,"更衣柜","800*500*1800",2,"组","全钢结构，柜体采用1.0mm优质冷轧钢板制作，表面经酸洗磷化后环氧树脂粉末静电喷涂，喷涂厚度≥80μm；门板双层结构，C型拉手，SUS304合页；下配双层活动层板"]
[62,"文件柜","900*450*1900",8,"组","0.8mm全钢结构"]
[63,"文件柜","900*400*1800",6,"组","0.8mm全钢结构"]
[64,"文件柜","900*450*1800",1,"组","0.8mm全钢结构"]
[65,"办公椅",null,26,"把","定型绵坐垫，升降气杆，黑色尼龙万向插轮"]